**КАМЕРА IP УЛИЧНАЯ**

**МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ**

**KDT-HW10RC83-EP**

GWsecu (Китай)

**Назначение:**

Камера предназначена для использования в IP системах видео наблюдения высокой чёткости. Выполнена в пыле-влаго-защищённом корпусе и пригодна для уличной эксплуатации. Имеет встроенную ИК подсветку.


**Особенности:**

* Сенсор КМОП Aptina, 1/2,5" 3 мегапикселя
* Процессор серии DaVinci производства TI
* Два потока со сжатием H.264/MJPEG
* 3,0МП/20fps, 1080p/30fps
* Объектив с f=3,6 мм
* Дистанция ИК подсветки до 30м
* Режим День/Ночь со сдвигаемым ИК фильтром
* Пыле- влаго- защита IP66
* Питание 12VDC, PoE.
* Встроенный Веб-сервер, СВР, ЦСУ

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Процессор | Серия DaVinci от TI |
| Операционная система | Встроенная Linux |
| Ресурсы | Одновременно удалённый просмотр, локальная запись и удалённое управление |
| Интерфейс пользователя | WEB, CMS, NVR |
| Сенсор | 1/2.5" 3.0Megapixel Progressive Aptina WDR CMOS Sensor |
| Эффективные пиксели | 2048 (г) x 1536(в) |
| Электронный затвор | 1/5с…1/50,000с |
| Мин. освещённость | Цвет: 0.1лк/F1.2; ЧБ:0.01лк/F1.2 |
| Соотношение С/Ш | >50dB |
| День/Ночь | Авто (фильтр)/цвет/ЧБ |
| Управление усилением | Авто/вручную |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| Динамический диапазон | DWDR |
| Дальность ИК подсветки | 30 м |
| Фокус | f=3,6 мм, крепление М12 |
| Видео сжатие | H.264/MJPEG опционально |
| Тип H.264 | H.264 Baseline/H.264 Main Profile/H.264 High Profile опционально |
| Битрейт видео | Основной поток：200Kbps…12Mbps  Дополнительный поток：100Kbps…6Mbps |
| Видео разрешение | 3МП(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576) |
| Скорость трансляции | Основной поток:3Мп/20fps, 1080P/720P(1…25fps/30fps)  Дополнительный поток: D1/CIF:(1…25fps/30fps) |
| Формат видео | PAL/NTSC |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевой протокол | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP |
| Функции | Кнопка сброса, предотвращение мерцания, двойной поток, защита паролем, маска на видео, движение, тревоги |
| ONVIF | вер. 2.4 |
| Макс. кол-во подключений | 10 пользователей |
| Доступ смартфоном | iPhone, iPad, Android, Windows phone |
| Удалённые операции | Просмотр, воспроизведение, системные настройки, скачивание файлов, журналы, обслуживание и обновление |
| Источник питания | 12VDC |
| Энергопотребление | <5 Вт |
| Условия эксплуатации | -40ºC…+60ºC, влажность до 95% без конденсата |
| Габариты | 66.7 мм × 62.0 мм × 173 мм |
| Масса | 0,4 кг |
| PoE | IEEE802.3af |
| Пылевлагозащита | IP66 |

**Интерфейс:**



**Габариты:**

